ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МРАМОРА

**Инструкция по эксплуатации изделий из мрамора (курна, раковина, постамент).**

* При эксплуатации изделий и облицовочной плиты из мрамора и пород, схожих по своим происхождениям и техническим характеристикам с мрамором (мраморизированный известняк, доломит и др.), не рекомендуется ставить на них горячие предметы, а также использовать в условиях открытой местности с резкими колебаниями суточных температур.
* Во избежание появления трещин, нарушения полировки поверхности и других повреждений изделий и облицовочной плиты не рекомендуется:
* ронять на них тяжелые металлические и каменные предметы;
* производить работы, связанные с механическим воздействием на плоскость.
* использовать в качестве моющих и чистящих средств препараты, содержащие кислоту, щелочь и абразивные материалы;
* использовать при уходе за изделиями и облицовочной плитой щетки и другие приспособления, имеющие грубую или металлическую поверхность.
* При удалении пыли с поверхности изделий необходимо пользоваться мягкой сухой тканью.
* Для ухода за поверхностью изделий и облицовочной плиты необходимо использовать только специальные препараты, описание которых прилагается к данной инструкции.
* Обработку изделий специальными препаратами следует проводить не менее оного раза в полгода.

**ОПИСАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПО УХОДУ ЗАЩИТЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ**

**Жидкий воск RR/1**

Жидкий воск предназначен для защиты и ухода за поверхностями из мрамора, гранита, известняка, туфа и др.. Воск оставляет защитную пленку с бриллиантовым блеском на поверхности натурального камня. Состав Водная эмульсия акрилового полимера, натурального и синтетического воска.

Инструкция по применению. Перед применением препарата вымойте пол средством LEM-3 и дайте высохнуть. Поверхность должна быть абсолютно сухой и чистой без следов прежней мастики и грязи. Разбавьте водой (1/5-10) эмульсионный жидкий воск RR-1. Нанесите аккуратно и ровно мягкой, чистой тряпкой полученный раствор на обрабатываемую поверхность. После полного высыхания поверхности до матового цвета отполируйте ее вручную или полотером до появления блеска. После этого поверхность станет глянцевой и защищенной. Ежедневная очистка поверхности, обработанной воском RR/1, производится холодной водой без моющих средств.
Расход: 1 литр на 100-150 кв. м.
Внимание. Органический материал, негорючий и нетоксичный.

**Стеклокристаллизатор «VETRO-GLASS»**

Препарат для восстановления поврежденных мраморных поверхностей. Обрабатываемая поверхность становится как натуральная. Это идеальный препарат для переполировки и укрепления поверхности мрамора и конгломератного камня без применения воска или смолы. VETRO-GLASS должен использоваться с однодисковой полировальной машиной, оснащенной торообразным диском. Этот препарат предназначен для ухода за кристаллизированными полами (отели, супермаркеты, т.д.).
Состав. Стеклокристализатор представляет собой смесь карбоната кальция и стекла.

Инструкция по применению. Предварительно следует тщательно вымыть поверхность моющим средством LEM-3. Поверхность должна быть абсолютно сухой и чистой без следов прежней мастики и грязи. Нанесите стеклокристализатор на мраморный пол небольшими участками 1-3 кв. м. Используйте мягкую ткань для нанесения препарата. Влажную поверхность немедленно обработайте однодисковой машиной-полотером с торообразной сеткой до полного высыхания средства. В ходе обработки происходит термохимическая реакция стеклокристализатора и мраморной поверхности. На участках повышенной проходимости препарат следует нанести в 2-4 слоя. Для лучшей защиты поверхности рекомендуем обработать ее препаратом «RR-1».
Расход: 1 л. на 20 – 40 кв.м.

**"TOP" Полироль-обновитель блеска. Набор.**

"TOP" обновляет блеск мрамора и гранита. Экологически чистый продукт, без растворителя. Он усиливает натуральную красоту мрамора, гранита, оникса и конгломератов. Препарат следует использовать в небольших проветриваемых помещениях и усиливает природную красоту мрамора, гранита, оникса и конгломератов. Препарат быстро высыхает и проникает в естественные поры камня придавая стойкий блеск и водостойкость.
Состав комплекта: "TOP"- одна банка 200г, одна тряпочка для нанесения, четыре рулона торообразной сетки.

Использование: Вымойте обрабатываемую поверхность. Нанесите препарат. Дайте высохнуть и затем полируйте торообразной сеткой из комплекта. Рекомендуется до применения провести испытание на небольшом участке.
Применение: Столы, подоконники, камины, столешницы и другой полированный камень.
Расход: 200 г на приблизительно 10 кв. метров низко абсорбирующего материала.
Рекомендуемое использование: в домашнем хозяйстве и отелях.

**"LISTO" Полироль-очиститель для камня. Набор**

Очиститель натурального камня. Экологически чистый продукт который также может использоваться в небольших проветриваемых помещениях для усиления и восстановления блеска мрамора, гранита, оникса и конгломератов. Без растворителя. Он усиливает и восстанавливает натуральный блеск мрамора, гранита, оникса и конгломератов.

Комплект: одна банка "LISTO" 250 г, одна губка для нанесения, две салфетки для полировки.
Использование: На загрязненную поверхность нанесите препарат тонким слоем с помощью губки и слегка протрите поверхность для очистки и удаления излишка препарата. Дайте высохнуть и полируйте тряпочкой из комплекта. Рекомендуется до применения провести испытание на небольшом участке.
Расход: 250 г на приблизительно 15 кв. метров материала.

**Водоотталкивающий KER-13**

Этот препарат идеален для водоотталкивающей обработки столов, столешниц, подоконников, а также фасадов зданий из мрамора, гранита, камня. Пропитывает камень и оставляет защитную пленку на его поверхности. Освежает цвет камня и создает эффект «мокрого камня, позволяет материалу «дышать». Состав. Раствор полиметилсилоксанового полимера в бесцветном растворителе.

Инструкция по применению. Нанести с помощью сухой и чистой тряпки на поверхность изделия из камня до полного впитывания препарата. Дождаться полного высыхания в течение 15-20 мин и удалить излишки чистой тканью. После этого поверхность станет полностью защищенной.
Расход: 1 л. на 10-15 кв.м.
Внимание. KER-13 это органический материал, невоспламеняемый, нетоксичный и безвреден для пищи.

**Масло- и водоотталкивающий BLOCK D70**

Препарат для защиты поверхности гранита, мрамора и природного камня от влаги и масла. Используется при наружных (фасадных) и внутренних работах. Пропитывает камень и оставляет защитную пленку на его поверхности. Освежает цвет камня и создает эффект «мокрого камня».

Инструкция по применению. Препарат наносится на поверхность влажной тряпкой. После высыхания через 3-5 минут остатки препарата удаляются ветошью. Поверхность камня становится полностью защищенной. Для лучшего впитывания в поверхность препарат рекомендуется разбавить водой в пропорции 1:2. Препарат трудно удаляется с поверхности после высыхания и полного проникновения в камень.
Расход: 1л / 15 м2 .
Расфасовка: Спрей 0.3 литра, Жидкость 1 литр.

**Внимание.** Препарат основан на воде, нетоксичный, невоспламеняемый и безвреден для пищи.